Как загрузить прошивку в прибор:

1. Скачать Arduino IDE 1.8.19:
   - Перейдите на сайт https://www.arduino.cc/en/software.
   - Прокрутите страницу вниз и найдите ссылку для скачивания Arduino IDE 1.8.19.
   - Нажмите на эту ссылку и скачайте программу.

2. Установить Arduino IDE:
   - Откройте скачанный файл и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программу.

3. Найти место для проектов:
   - Откройте Arduino IDE.
   - Перейдите в настройки (Settings) и найдите, где сохраняются проекты (Sketch Book Location).

4. Добавить библиотеки и инструменты:
   - Переместите библиотеки (libraries) и инструменты (tools) из прошивки в папку, которую вы только что нашли (`.../Arduino/`).

5. Подключить прибор к компьютеру:
   - Подключите прибор к компьютеру с помощью кабеля.
   - Убедитесь, что Arduino IDE открыта.

6. Выбрать плату и порт подключения:
- В Arduino IDE, в меню `Инструменты` (Tools), выберите плату (Board) -> ESP8266 Board (3.1.2) -> “Generic ESP8266 Module”. Затем в том же меню `Инструменты` (Tools) выберите  порт (Port), через который подключен прибор.

7. Собрать и загрузить прошивку:
   - Нажмите кнопку `Verify` (Проверить), чтобы убедиться, что все в порядке.
   - Если все хорошо, нажмите `Upload` (Загрузить), чтобы отправить прошивку в прибор.

8. Изменить, если необходимо, файлы:
   - В корне прошивки найдите папку `Data` и откройте её.
   
   - Для изменения конфигурации прибора:
     - Откройте файл `f_config.txt`.
     - В первой строке измените серийный номер прибора.
     - Во второй строке измените AKey.
     - В третьей строке измените название прибора.
   
   - Для изменения серверов хранения данных:
     - Откройте файл `dburls.json`.
     - Впишите до 3 ссылок на базы данных в указанном формате.

9. Загрузить данные в прибор:
   - После изменений в папке `Data`, снова откройте Arduino IDE.
   - В меню `Инструменты` (Tools) выберите `ESP8266 Sketch Data Upload` и загрузите данные в прибор.

10. Тестирование прибора:
    - Откройте `Serial Monitor` в правом верхнем углу окна Arduino IDE.
    - Проверьте, как работает прибор, и убедитесь, что все нормально.

11. Подключение прибора к Wi-Fi 
   - Дождитесь, когда прибор поднимает свою собственную сеть Wi-Fi.
   - Подключитесь к этой сети с вашего устройства.
   - Откройте любой веб-браузер на вашем устройстве.
   - Введите в адресную строку браузера: `192.168.4.1`.
   - В открывшейся странице найдите поля для ввода данных о вашей Wi-Fi сети.
   - Если ваша Wi-Fi сеть уже присутствует в списке доступных сетей, введите пароль для подключения.
   - Если вашей Wi-Fi сети нет в списке, введите её SSID (имя сети) и пароль в соответствующие строки.
   - После ввода данных нажмите кнопку "Сохранить" или "Применить" для сохранения настроек.
   - Прибор перезагрузится и подключится к вашей Wi-Fi сети.
